ISDN – założenia

• Możliwość działania aplikacji głosowych i niegłosowych.

• Możliwość działania aplikacji pakietowych i połączeniowych.

• Podstawowa szybkość połączenia – 64 kb/s. • Inteligentna obsługa łączności. • Protokoły podzielone na warstwy. • Różnorodność fizycznych konfiguracji.

ISDN – standardy

• Standardy opracowane przez CCITT (teraz ITU- T). • Pirerwsza wersja standardów opracowana w roku 1984.

• Nowsza wersja, obejmująca Broadband ISDN w roku 1988.

• Seria I.100 – ogólne idee. • Seria I.200 – możliwe usługi. • Seria I.300 – ogólny opis sieci ISDN. • Seria I.400 – techniczny opis interfejsów i protkołów.

• Seria I.500 – intersieci w ramach ISDN. • Seria I.600 – zasady utrzymywania ISDN-u.

Kanały ISDN

• Kanał B – 64 kb/s (Basic Service)

– przełączane obwody, – wymiana pakietów (X.25), – tryb ramkowy (LAPF), – tryb semistały.

• Kanał D – 16 lub 64 kb/s

– sterowanie pozostałymi kanałami, – powolna transmisja danych, gdy nie koliduje z poprzednią funkcją.

• Kanał H – 384 kb/s (H0), 1536 kb/s (H11), 1920 kb/s (H12) (Primary Service) – wysokowydajne przesyłanie danych, – multipleksowanie kanałów B.

Podstawowe przyłączenia

• Basic access

– 2 kanały B oraz 1 kanał D, – potrzebny dodatkowy narzut na działanie, więc konieczna jest przepustowość 192 kb/s.

• Primary access

– pojemność się waha w zależności od zastosowanego rozwiązania, – np. dla przyłączenia 2,048 Mb/s mamy strukturę 30B+1D (D jest 64-bitowe), – możemy też mieć strukturę 5H0+D.

Protokoły ISDN

Q.931

sterowanie

pakiety X.25 Frame relay I.430 (basic) + I.431 (primary)

LAPD (Q.921) pakiety X.25 LAPB

sygnały sterowania telemetria pakiety obwody pakiety

kanał D kanały B i H badane pozostałe

sieci

łącza

fizyczna

sygnalizacja

między użytkownikami

Przyczynek do dyzjunktywnej analizy rzetelności 5