Ethernet — adresy

• Adresy eternetowe mają 48 bitów (6 oktetów) długości.

• Adres eternetowy składa się z dwóch części

OUI ident. urządzenia

bit zerowy

– OUI – Organizationally Unique Identifier ∗ 00-20-AF — 3Com, ∗ 00-00-0C — Cisco;

– identyfikator urządzenia — unikalna wartość przypisywana tylko jednej karcie.

• Zapis adresów eternetowych: 52:54:05:F6:C6:5A. • Adresy te nazywa się często adresami MAC — Medium Access Control.

Ethernet — adresy specjalne

• Adres rozgłaszania: FF:FF:FF:FF:FF:FF. • Adres rozsyłania grupowego

bit zawierający 1

• Decyzja o wstąpieniu do grupy odbywa się poprzez wydanie odpowiedniej instrukcji karcie.

Rodzaje ramek Ethernetu

Skomplikowana historia Ethernetu spowodowała, że mamy wiele różnych formatów ramek:

• Ethernet 2.0, • Novell Raw, • 802.2, • 802.2 SNAP.

Ramka Ethernetu 2.0

6 o.

6 o. 2 o. do 1500 o.

dane typ adres nadawcy adres odbiorcy

• adres odbiorcy - 6 oktetów adresu Ethernetowego odbiorcy;

• adres nadawcy - 6 oktetów adresu Ethernetowego nadawcy pakietu;

• typ - 2 oktety typu zawarto?ci pakietu, np.

– 0x0800 – zawartość to datagram TCP/IP, – 0x0806 – zawartość to pakiet ARP; – 0x8137 – zawartość to pakiet Novella.

• dane – właściwe dane pakietu, od 46 do 1500 bajtów.

Ramka Raw Novell

6 o. 6 o. 2 o. do 1500 o.

dane długość adres nadawcy adres odbiorcy

• adres odbiorcy – 6 oktetów adresu Ethernetowego odbiorcy;

• adres nadawcy – 6 oktetów adresu Ethernetowego nadawcy pakietu;

• długość – 2 oktety z długością pola danych (bez preambuły, nagłówka i CRC).

• dane – właściwe dane pakietu, zawsze zaczynają się od 0xFFFF, od 46 do 1500 bajtów.

Ramka 802.2

6 o. 6 o. 2 o. do 1500 o.

ramka LLC długość adres nadawcy adres odbiorcy

• adres odbiorcy – 6 oktetów adresu Ethernetowego odbiorcy;

• adres nadawcy – 6 oktetów adresu Ethernetowego nadawcy pakietu;

• długość – 2 oktety z długością pola danych (bez preambuły, nagłówka i CRC).

• ramka LLC – ramka mająca 3-4 bajtowy nagłówek.

Ramka LLC

1 o.

1 o. 1 o. do 1497 o.

dane sterowanie

DSAP SSAP

• DSAP – Destination Service Access Point, identyfikacja sterownika, do którego mają trafić dane, • SSAP – Source Service Access Point, identyfikacja sterownika, z którego pochodzą dane: – DSAP i SSAP zwykle mają tę samą wartość, – Przykładowe wartości

∗ 0xE0 – Novell, ∗ 0xF0 – NetBIOS, ∗ 0x06 – TCP/IP, ∗ 0xAA – SNAP.

• sterowanie – 1 oktet określający, z jakim rodzajem ramki LLC mamy do czynienia; najczęściej zawiera on liczbę 3. (Uwaga: to pole może mieć też 2 oktety.)

Ramka 802.2 SNAP

adres odbiorcy nadawcy

6 o. 6 o. 2 o. do 1500 o.

ramka LLC-SNAP długość adres

• adres odbiorcy – 6 oktetów adresu Ethernetowego odbiorcy;

• adres nadawcy – 6 oktetów adresu Ethernetowego nadawcy pakietu;

• długość – 2 oktety z długością pola danych (bez preambuły, nagłówka i CRC).

• ramka LLC-SNAP – ramka mająca 2 nagłowki:

3 bajtowy nagłówek LLC i 5-bajtowy nagłówek SNAP.

Ramka LLC-SNAP

3 o. 3 o. do 1492 o.

dane OUI typ LLC SNAP

2 o.

• LLC – 3 oktety o zawsze tych samych wartościach: 0xAA, 0xAA, 0x03.

• Pole typu — jak w Ethernecie 2.0 (czyli np.

TCP/IP to 0x0800).

• OUI — 3 oktetowy Organizationally Unique Identifier, mający takie samo znaczenie, jak OUI w adresie, zwykle wypełniony zerami.